
**软件简介**：

1.面板基本功能设置： （只需要设置 内参数即可）



选择有效COM口连接

单独连接设备可用广播，

多个设备连接需要指定ID

选择按键发码方式，选择时有红色字体解析

可根据现场需求更改背光亮度，及指示灯亮度

读面板参数：指定读取面板参数，及在软件上显示；

写面板参数：将读取然后修改的参数写入面板，然后重启生效；

（以上为默认出厂数据）

2.面板发码指令、LED灯设置： （此页面是选择自定义发码才能使用）

（指示灯在两种发码情况下都可以使用）



①选择按键

⑤可先读取面板延时时间，出厂默认为无延时，

使用多条指令时，可以选择延时间隔，然后写入；

写入后需要重启面板；

②选择按键状态，每个状态最多可选6条指令

→每条指令最长可以发14个字节

下面有备注

③选择指示灯状态，选择时有红色字体解析

状态自定义：每个按键都关联其他按键状态，能灵活配置各种按键状态需求；

备注：每条指令可以设置几种状态：

不执行：本条指令不会发出（无效）

单执行：按键单数/奇数按下时才有效； 比如按键按第一次有效，第二次无效

双执行：按键双数/偶数按下时才有效； 比如按键按第一次无效，第二次有效

全操作：每次都能发出指令，不分单/双码；

读按键操作参数：先选择①②③才能读取指定按键发码数据；

写按键操作参数：将①②③数据修改完成后，重新写入数据；另外多条指令时可以选择

延时间隔⑤，设置完后需要重启面板；

（以上为按键1短按按下设置，其余按键参数以此类推）