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综合介绍：功能特性
· 前面板提供1个可触摸液晶屏，可查看回路参数和控制设备；
· 提供15个电源开关通道，15路通道开关状态可由液晶屏显示；
· 提供15路手动开/关通道，15路通道手动（ON/OFF）开关；
· 提供语音来控制设备；
· 单通道插座输出最大电流为10A，单通道端子输出最大电流25A，总输入电流最大为76A；
· 可通过液晶屏一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-15通道，实现时序全开，全关，逆序全开全关功能；
· 可通过软件方式，上锁和解锁面板按键；
· 提供RS485接口，可连接电脑和中控系统；
· 提供RJ45网络，4G接口，可连接局域网或外接广域网实现远程控制；
· 提供小程序，客户端页面等方式对设备进行管控，对通道可进行场景，定时等灵活的操作控制;
· 提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭；
· 提供延时操作功能，延时时间最长可达15小时；
· 标准机柜2U设计。	
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综合介绍：特性参数
     

通讯方式（Control Inputs）
1路RJ45网口，支持TCP,MQTT
1路RS485串口
1路4G 支持 MQTT
控制界面（User Controls）
1个可触摸控制液晶屏（3.2寸）
1个麦克风语音控制
1个供电电源开关锁
15个单通道（ON/OFF）开关
使用环境（Operating Environment）
温度范围 －5℃ 至 +40℃
湿度范围  0 至 90% RH
尺寸（Dimensions）
高 x 宽 x 深
H 90mm x W 485mm x D 390mm
重量（Weight）
净重 8kg
load compatibility

输入电源 （Control Supply）                              
电压交流三相AC 380V 50Hz 
输入最大电流：3X76A
最大输入功率：86KW
电源输入接口（Supply Terminals）
三相火线（Line）, 零线（Neutral）, 地线（Earth）                 
输出通道数（Output Number）
8路10A 5孔插座，
7路25A 3孔接线端子，共15路
通道负载输出（Outputs）
插座最大输出电流 10A/AC220V 50Hz 
端子最大输出电流 25A/AC220V 50Hz 
整机最大输出负载 56.1KW          
开关器件（Switching Device）
继电器  25A/250V AC 阻性
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产品介绍：
本产品是一款集精密配电、实时监测、智能控制与保护于一体的先进电源管理设备。它采用三相四线制输入，提供15路独立的单相输出回路。每路回路均集成了手动开关、继电器、高精度测量模块，并通过3.2寸人机界面和智能语音系统，为您提供直观、便捷的控制与监测体验。这款电源时序器是一款支持多种通讯方式的智能化设备，其核心特点是提供了4G无线通讯和有线网络通讯两种远程管理通道，并通过手动切换的方式来选择使用哪一种。此外，它还保留了工业标准的485通讯接口用于本地系统集成。

核心功能亮点：​​
15路独立控制​： 每回路额定电流10A/25A，配备手动开关与继电器双重通断控制。
全方位电参量监测​：每回路独立实时监测电压、电流、功率、温度、欠压、欠流等。
智能报警保护​：每回路可独立设置报警值与动作值，超限报警并自动切断电源。
双模智能控制​：支持前面板3.2英寸触摸屏控制与智能语音控制。
通讯模式切换​：支持手动切换4G无线通讯和有线网络通讯方式。
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产品说明：结构与联接
十五通道网络控制器前后面板及接口指示图

	




供电电源总开关
3.2寸液晶屏
电源小精灵麦克风
独立控制通道开关


液晶屏可以控制设备继电器开合，独立控制通道开关与继电器串联



前 面 板
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通道5
通道3
通道1
通道9
通道11
通道13
通道15
通道7

[image: a575f0d4b06300e9eb8013908e0e5754]通道4
通道2
通道8
通道10
通道12
通道14
通道6


RJ45网口
RS485和TTL
4G天线

电源输入
(最大电流76A)


后 面 板
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产品说明：结构与联接
[image: a575f0d4b06300e9eb8013908e0e5754]
RS485和TTL接口说明：连接电脑发送指令控制
母座接口：（对应接口如下）
Pin1：GND  Pin2：NC   Pin3：TXD   Pin4：RXD
Pin5：RS485_A       Pin6：RS485_B 

 

Pin1：RST  Pin2：VCC   Pin3：IN   Pin4：OUT
Pin5：GND       Pin6：GND


RJ45网口控制
连接电脑网线，可通过MQTT、TCP、UDP进行控制操作


	
RS485接口、RJ45网口控制图
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产品说明：注意事项
为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时请守以下事项：
1、 为确保操作安全，应确保电源接地良好，务必将随机提供的电源接入线接入地线，确保设备的
1输入电源AC220V\50Hz的交流电；
2、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷或过热的地方；
3、设备受雨或受朝，阴雨朝湿天气或长时间不使用时，请断开设备总电源；
4、设备不得遭受水滴或水溅，设备上不能放置诸如花屏一类的装液态物品；
5、控制设备的电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风以免温度过高而损坏机器；
6、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备机箱，不要私自维护以免发生意外事故或加重设备的
1损坏程度；
7、 安装后必须按照设备参数接入负载；
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\src_http___image-c.ehsy.com_uploadfile_opc_img_2017_03_14_20170314172514927.jpg_refer_http___image-c.ehsy-removebg-preview.pngsrc_http___image-c.ehsy.com_uploadfile_opc_img_2017_03_14_20170314172514927.jpg_refer_http___image-c.ehsy-removebg-preview]8、禁止超过设备的额定功率。
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产品说明：通讯协议
串行端口通讯格式：
RS485波特率：9600bps；数据位：8；  停止位：1；  校验方式：无校验；
TTL波特率：115200bps；数据位：8；  停止位：1；  校验方式：无校验；
TCP/UDP通讯格式：
默认IP地址：192.168.1.100；  TCP端口：8001； UDP端口：8002；

MQTT客户端控制：（设置或者获取服务器信息及MQTT主题）
默认发布主题：/device/N1520M/4G//W/IMEI/sub   
订阅主题：/device/N1520M/4G/IMEI/pub
遗嘱主题：/device/N1520M/4G/IMEI/will
IMEI：通过指令或者上位机软件获取
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1、 局域网控制与设置注意事项：
(1)确认设备与电脑处于同一局域网。
(2)IP设置：可在液晶屏菜单栏中找到系统设置，点击系统设置，点击IP设置即可修改设备IP。
(3)使用上位机软件可查询和设置IP。
2、 设备控制：
1. 提供小程序和客户端页面对设置进行控制。
2. 设备液晶屏可对各个通道进行开关控制。
3. 支持语音控制。
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3、 控制指令：
以下指令统一以设备01举例
1、 设置静动态获取IP
发送：CA 20 01 16 02 55 00/01 AC
反馈：CA B0 01 16 01 XX AC
说明：00表示静态获取IP，01表示动态获取IP（设备断电重启生效，出厂默认为动态）。
由于网段不确定，且出厂默认静态IP为192.168.1.100。

2、 查询静动态获取IP
发送：CA 20 01 16 02 66 01 AC
反馈：CA B0 01 16 01 00/01 AC
说明：查询的是当前设备使用的获取方式，01为动态获取IP地址；00为静态获取IP地址

3、 设置设备ID
发送：CA 20 FE 10 01 xx AC
反馈：CA B0 01 10 01 xx AC

4、 查询设备ID
发送：CA 20 FE 1A 01 01 AC
反馈：CA B0 01 1A 01 xx AC

5、 上电时继电器状态设置
发送：CA 20 01 11 04 00 15 01 00/FF AC
反馈：CA B0 01 11 04 00 15 01 00/FF AC
说明：00：表示上电时继电器状态自定义，自定义指令由第（7）点
10

FF：表示上电时继电器状态采用断电前状态


     
6、 上电时继电器状态查询
发送：CA 20 01 1C 01 01 AC
反馈：CA B0 01 1C 04 00 15 01 00/FF AC
说明：00：表示上电时继电器状态自定义，自定义指令由第（7）点
FF：表示上电时继电器状态采用断电前状态
7、 设置自定义上电时继电器状态
a.首先发送解除恢复断电前状态指令(这里其实就是把上电状态的使能位设为自定义的状态)：
发送：CA 20 01 11 04 00 15 01 00 AC
反馈：CA B0 01 11 04 00 15 01 00 AC
b.然后发送设备自定义状态指令(举例)：
发送：CA 20 01 12 05 00 11 02 FE 3C AC 
反馈：CA B0 01 12 05 00 11 02 FE 3C AC
说明：FE表示继电器2、3、4、5、6、7、8通道打开，1通道关闭；3C表示通道11、12、13、14打开，9、10、15通道关闭

8、 查询自定义上电时继电器状态
发送：CA 20 01 1D 01 01 AC 
反馈：CA B0 01 1D 05 00 11 02 FE 3C AC

9、 通道互锁设置：
举例：设备ID 01通道1-2,3-4,5-6,7-8互锁指令：
发送：CA 20 01 13 04 00 1F 01 FF AC
反馈：CA B0 01  13 04 00 1F 01 FF AC
        通道状态：00为全部解锁  FF为全部互锁  01为1-2互锁  02为3-4互锁  
04为5-6互锁  08为7-8互锁  10为9-10互锁 20为11-12互锁
40为13-14互锁  
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10、 通道互锁查询：
发送：CA 20 01 1E 01 01 AC
反馈：CA B0 01 1E 04 00 1F 01 0F AC
通道状态：00为全部解锁  FF为全部互锁  01为1-2互锁  02为3-4互锁  
04为5-6互锁  08为7-8互锁  10为9-10互锁 20为11-12互锁
40为13-14互锁 
11、 单通道开关指令
发送：CA 20 01 18 02 01 00/01/02 AC
反馈：CA B0 01 18 02 01 00/01 AC
说明：01 ：表示通道，有01-0F通道（16进制格式）
00/01/02：00表示关继电器、01表示开继电器、02表示取反继电器

12、 时序全开/全关
发送：① CA 20 01 19 05 FF FF FF FF 01 AC（全开）
② CA 20 01 19 05 FF FF 00 00 02 AC（全关）
反馈： CA B0 01 19 02 01 00/01 AC 
说明： 01 ：表示通道，有01-0F通道
00/01：00表示关继电器、01表示开继电器
注意：每个通道独立反馈

13、 逆序全开/全关
发送：① CA 20 01 19 05 FF FF FF FF 03 AC（逆序全开）
② CA 20 01 19 05 FF FF 00 00 04 AC（逆序全关）
反馈： CA B0 01 19 02 01 00/01 AC 
说明： 01 ：表示通道，有01-0F通道
00/01：00表示关继电器、01表示开继电器
注意：每个通道独立反馈
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14、 通道继电器状态查询
[bookmark: OLE_LINK13]①发送：CA 20 01 20 02 FF 01 AC （查询所有通道） 
反馈：CA B0 01 20 03 FF AB EE AC 
解析：AB ：表示通道1（0x01）、2（0x02）、4（0x08）、6（0x20）、8（0x80）是打开，3（0x04）、5（0x10）、7（0x40）是关闭
EE:表示通道10（0x02）、11(0x04)、12(0x08)、14(0x20)、15(0x40)、16(0x80)是打开，9(0x01)、13(0x10)是关闭
        ②发送：CA 20 FE 20 02 01 01 AC（查询单通道）
反馈： CA B0 01 20 02 01 00/01 AC 
说明：01 ：表示通道，有01-08通道
00/01：00表示关继电器、01表示开继电器

15、 屏幕控制继电器反馈
反馈：① CA B0 01 20 02 01 00/01 AC
② CA B0 01 1B 13 01 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5 AC（控制后3s反馈，目前只有TCP、MQTT、UDP有反馈） 
说明：通道(01 -0F)、通道状态(1byte)、温度(℃)(1byte)、电流(0.01*A)(2byte)、
电压(0.1*V)(2byte)、功率(W)(4byte)、本轮电量(0.01*度)(4byte)、设备序列号(唯一性)

16、 查询单个通道电参数
查询通道1
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK14]发送：CA 20 01 1B 01 01 AC
反馈：CA B0 01 1B 13 01 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5 AC        
查询通道2：
发送：CA 20 01 1B 01 02 AC	
反馈：CA B0 01 1B 13 02 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5 AC
[bookmark: OLE_LINK4]说明：通道(01-0F)、通道状态(1byte)、温度(℃)(1byte)、电流（0.01*A）(2byte)、 电压（0.1*V）
(2byte)、功率（0.1*W）(4byte)、历史电量（0.01*度）(4byte)、设备序列号（唯一性）
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17、 查询所有通道电参数
发送：CA 20 01 1B 01 FF AC   
↓按顺序反馈15路通道参数
反馈：CA B0 01 1B 13 01 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5  AC
      ...
      CA B0 01 1B 13 0F 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5  AC
说明：通道(01-08)、通道状态(1byte)、温度(℃)(1byte)、电流（0.01*A）(2byte)、 电压（0.1*V）
(2byte)、功率（0.1*W）(4byte)、历史电量（0.01*度）(4byte)、设备序列号（唯一性）

18、 设置报警信息发送模式
发送：CA 20 01 22 01 00/01/02 AC
反馈：CA B0 01 22 01 00/01/02 AC 
    说明：0为不发送，1为发送一次，2为循环发送。默认为循环发送持续知道预警报警，当后端接收到后可发送2B确认预警报警指令，当相同预警报警不再发送

19、 查询报警信息发送模式
发送：CA 20 01 2C 01 01 AC
反馈：CA B0 01 2C 01 00/01/02 AC 

20、 设置报警信息发送类型
发送：CA 20 01 23 01 xx AC   
反馈：CA B0 01 23 01 xx  AC 
说明：xx ：总共有0x01-0x0F,可选择
Bit3:USART（0x08）    BIT2:UDP（0x04）    BIT1:TCP（0x02）    BIT0:MQTT（0x01） 
若选中时，如果触发预警报警则会自动反馈第（29）点
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21、 查询报警信息发送类型
发送：CA 20 01 2A 01 01 AC   
反馈：CA B0 01 2A 01 xx AC 
说明：xx ：总共有0x01-0x0F,
Bit3:USART（0x08）    BIT2:UDP（0x04）    BIT1:TCP（0x02）    BIT0:MQTT（0x01） 
若选中时，如果触发预警报警则会自动反馈第（29）点

22、 设置报警信息反馈刷新频率
发送：CA 20 01 25 02 00 05 AC   
反馈：CA B0 01 25 02 00 05 AC 
说明：00 05：表示5s（秒）
当触发预警报警后，第（29）点自动反馈，如果无确认报警指令第（38）点，则会定时反馈第（29）点

23、 查询报警信息反馈刷新频率
发送：CA 20 01 2D 01 01 AC   
反馈：CA B0 01 2D 02 00 05 AC 
说明：00 05：表示5s（秒）
当触发预警报警后，第（29）点自动反馈，如果无确认报警指令第（38）点，则会定时反馈第（29）点

24、 设置数据自动刷新（1B）频率
发送：CA 20 01 26 02 00 78 AC   
反馈：CA B0 01 26 02 00 78 AC 
说明：00 78：表示120s（秒）。最低不可低于120s（秒）
当使能打开时，则会使用该定时反馈1B指令
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25、 查询数据刷新频率
发送：CA 20 01 2E 01 01 AC   
反馈：CA B0 01 2E 02 00 78 AC 
说明：00 78：表示120s（秒）

26、 查询预警报警值
①查询单通道
发送：CA 20 01 E0 01 port AC
反馈：CA B0 01 E0 1E port 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC 
     
②查询全通道(每个通道独立反馈)
发送：CA 20 01 E0 01 FF AC
反馈：CA B0 01 E0 1E 01 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC 
...
CA B0 01 E0 1E 0F 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC 
说明：port 表示通道有01-0F，01表示1通道，0F表示15通道。
预警只是提示，报警会关闭继电器
05 FE：表示所有使能打开。
若想打开或关闭，只需把后面值按位相加，如：只想打开欠流预警使能和过载报警使能，则把0400和0100这两位相加会变为05 00
bit10：0000 0100 0000 0000（04 00） 欠流预警使能
bit9： 0000 0010 0000 0000（02 00） 空   
bit8： 0000 0001 0000 0000（01 00） 过载报警使能
bit7： 0000 0000 1000 0000（00 80） 过温报警使能
bit6： 0000 0000 0100 0000（00 40） 过温预警使能   
bit5： 0000 0000 0010 0000（00 20） 过流报警使能
bit4： 0000 0000 0001 0000（00 10） 过流预警使能
bit3： 0000 0000 0000 1000（00 08） 欠压预警使能     
bit2： 0000 0000 0000 0100（00 04） 过压报警使能
16

bit1： 0000 0000 0000 0010（00 02） 过压预警使能    
bit0： 0000 0000 0000 0001（00 01） 空



00 09 BA:过压预警值（精度系数0.1）。00 09 BA(HEX)-2490(DEC)即当前值为249.0V
00 0A 46:过压报警值（精度系数0.1）。00 0A 46(HEX)-2630(DEC)即当前值为263.0V
00 07 6C:欠压预警值（精度系数0.1）。00 07 6C(HEX)-1900(DEC)即当前值为190.0V
00 07 08:过流预警值（精度系数0.01）。00 07 08(HEX)-1800(DEC)即当前值为18.00A
00 07 D0:过流报警值（精度系数0.01）。00 07 D0(HEX)-2000(DEC)即当前值为20.00A
00 02 BC:过温预警值（精度系数0.1）。00 02 BC(HEX)-700(DEC)即当前值为70.0℃
00 03 84:过温报警值（精度系数0.1）。00 03 84(HEX)-900(DEC)即当前值为90.0℃
00 55 F0:过载报警值（精度系数0.1）。00 55 F0(HEX)-22000(DEC)即当前值为2200.0W
00 00 00:欠流预警值（精度系数0.01）。00 00 00(HEX)-0(DEC)即当前值为0.00A

27、 设置预警报警值
①设置单通道
发送：CA 20 01 E1 1E port 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC
C
反馈：CA B0 01 E1 1E port 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC
②设置全通道
发送：CA 20 01 E1 1E FF 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC
反馈：CA B0 01 E1 1E 01 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC
...
CA B0 01 E1 1E 0F 05 FE 00 09 BA 00 0A 46 00 07 6C 00 07 08 00 07 D0 00 02 BC 00 03 84 00 55 F0 00 00 00 AC
说明：如上第（26）条查询预警报警值
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28、 确认报警自动循环反馈指令 
发送：CA 20 01 2B 02 port 02 AC   
反馈：无
说明：xx 表示通道，有01-0F。设备在报警循环发送模式下收到此指令，则不再发送相同通道的相同报警信息，若无接收到此指令则一直循环发送。
注意：只要其中一个通信方式发了确认指令，其他通信也不再自动上报相同报警


29、 重置报警 (新)
发送：CA 20 01 30 02 port 01 AC 
反馈：CA B0 01 30 02 port 01 AC
说明：xx 表示通道，有01-0F。在故障排查后，发送此条指令可解除预警报警；若故障没有排查，则会重新预警报警


30、 主动查询预警报警
发送：CA 20 01 2B 02 port 01 AC(注意和确认报警自动循环反馈指令区分)   
反馈：CA B0 01 2B 03 port xx1 xx2 AC
说明：如果多个通道触发预警，每个通道独立反馈
通道号(01-0F)、xx1 xx2预警报警有效数据
下面是触发报警时有效值，按位相加得到的值即表示当前触发的预警报警类型。
举例：如果触发过流预警报警、过温预警报警，则1+2+4+8=15(DEC)-F(HEX)，那么当前值就为00 F0.
bit10:0000 0100 0000 0000(04 00) 欠流预警
Bit9: 0000 0010 0000 0000(02 00) 空
Bit8: 0000 0001 0000 0000(01 00) 过载报警
Bit7: 0000 0000 1000 0000(00 80) 过温报警
Bit6: 0000 0000 0100 0000(00 40) 过温预警
Bit5: 0000 0000 0010 0000(00 20) 过流报警
Bit4: 0000 0000 0001 0000(00 10) 过流预警
Bit3: 0000 0000 0000 1000(00 08) 欠压预警
Bit2: 0000 0000 0000 0100(00 04) 过压报警
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Bit1: 0000 0000 0000 0010(00 02) 过压预警
Bit0: 0000 0000 0000 0001(00 01) 空



31、 设置蜂鸣器响使能
发送：CA 20 01 29 01 00/01 AC   
反馈：CA B0 01 29 01 00/01 AC 
说明：00：不响；01：响（当使能打开时，如果触发报警则蜂鸣器1秒一次）

32、 查询蜂鸣器响使能
发送：CA 20 01 29 01 01 AC   
反馈：CA B0 01 29 01 00/01 AC 
33、 [bookmark: OLE_LINK3]查询平均电流（精度系数0.01，单位：A）  
发送：CA 20 01 41 02 01 01 AC
反馈：CA B0 01  41 03 01 01 34 AC
说明：01 34为十六进制显示，转换成十进制再乘以精度系数0.01（3.08A）

34、 查询平均电压（精度系数0.1，单位：V）       
发送：CA 20 01 43 02 01 01 AC
反馈：CA B0 01  43 03 01 08 C0 AC	
说明：08 C0为十六进制显示，转换成十进制再乘以精度系数0.1（224V）

35、 查询有功功率（精度系数0.1，单位：W）
[bookmark: OLE_LINK9]发送：CA 20 01 44 02 01 01 AC
反馈：CA B0 01  44 03 01 01 F4 AC
说明：01 F4为十六进制显示，转换成十进制再乘以精度系数0.1（50W）





19



36、 查询单通道历史电量（精度系数0.01，单位：Kwh度）
[bookmark: OLE_LINK10]发送：CA 20 01 45 01 port AC
反馈：CA B0 01  45 09 port 12 34 56 78 ss1 ss2 ss3 ss4 AC
    说明：12 34 56为十六进制显示，转换成十进制再乘以精度系数0.01（11930.46度）
ss1 ss2 ss3 ss4：表示序列号

37、 查询所有通道历史电量
发送：CA 20 01 45 01 FF AC
反馈：CA B0 01  45 09 01 xx1 xx2 xx3 xx4 ss1 ss2 ss3 ss4 AC
...
CA B0 01  45 09 0F xx1 xx2 xx3 xx4 ss1 ss2 ss3 ss4 AC
说明：xx1 xx2 xx3 xx4（精度系数0.01，单位Kwh）
ss1 ss2 ss3 ss4：表示序列号

38、 查询单通道温度
发送：CA 20 01 60 01 port AC
反馈：CA B0 01 60 02 01 1A AC
说明：1A为十六进制显示，转换成十进制（26度）


39、 设置1B自动上报使能
发送：CA 20 01 DD 01 00/01 AC       
反馈：CA B0 01 DD 01 00/01 AC
备注：00为禁止，01为使能   

40、 查询1B自动上报使能
发送：CA 20 01 2F 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 2F 01 00/01 AC
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41、 设置电量（45）自动上报使能
发送：CA 20 01 3E 02 00/01 00 AC      
反馈：CA B0 01 3E 02 00/01 00 AC
备注：00为禁止，01为使能   

42、 查询电量（45）自动上报使能
发送：CA 20 01 3F 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 3F 02 00/01 00 AC

43、 自动上报指令
①数据自动上报
当使能打开时，会根据设置时间定时上报全通道数据指令
CA B0 01 1B 13 port 01 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 C1 15 B5  AC
说明：每个通道独立反馈
通道号(01-0F)、通道状态(00关/01开)、温度(℃)(精度1)、电流（精度0.01，单位A）、 电压（精度0.1，单位V）、功率（精度0.1，单位W）、历史电量（精度0.01，单位Kwh即度）、设备序列号（唯一性）
②历史电量自动上报
当使能打开时，每5min自动上报全通道
CA B0 01  45 09 port xx1 xx2 xx3 xx4 ss1 ss2 ss3 ss4 AC
说明：每个通道独立反馈
通道号(01-0F)、xx1 xx2 xx3 xx4表示电量数据，采用大端模式即高位在低字节，精度系数0.01、ss1 ss2 ss3 ss4表示序列号，每台设备是唯一的
举例：xx1 xx2 xx3 xx4为00 00 00 15(HEX)-21(DEC)，计算：21*0.01=0.21Kwh
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③预警报警自动上报
当使能打开时，如果触发预警报警，则会根据设置模式类型和时间自动反馈
CA B0 01 2B 03 port xx1 xx2 AC
说明：如果多个通道触发预警，每个通道独立反馈
通道号(01-0F)、xx1 xx2预警报警有效数据
下面是触发报警时有效值，按位相加得到的值即表示当前触发的预警报警类型。
举例：如果触发过流预警报警、过温预警报警，则1+2+4+8=15(DEC)-F(HEX)，那么当前值就为00 F0.
bit10:0000 0100 0000 0000(04 00) 欠流预警
Bit9: 0000 0010 0000 0000(02 00) 空
Bit8: 0000 0001 0000 0000(01 00) 过载报警
Bit7: 0000 0000 1000 0000(00 80) 过温报警
Bit6: 0000 0000 0100 0000(00 40) 过温预警
Bit5: 0000 0000 0010 0000(00 20) 过流报警
Bit4: 0000 0000 0001 0000(00 10) 过流预警
Bit3: 0000 0000 0000 1000(00 08) 欠压预警
Bit2: 0000 0000 0000 0100(00 04) 过压报警
Bit1: 0000 0000 0000 0010(00 02) 过压预警
Bit0: 0000 0000 0000 0001(00 01) 空
44、 设置LCD屏当前背光亮度（单位：%）
发送：CA 20 01 A1 01 xx AC       
反馈：CA B0 01 A1 01 xx AC
说明：xx只能设置1-100，即0x01-0x64

45、 查询LCD屏当前背光亮度（单位：%）
发送：CA 20 01 A2 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 A2 01 xx AC
说明：xx只能设置1-100，即0x01-0x64
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46、 设置LCD屏息屏时间（单位：min（分钟））
发送：CA 20 01 A3 02 xx1 xx2 AC       
反馈：CA B0 01 A3 02 xx1 xx2  AC
说明：如果设置为00 00 ，则表示不息屏；否则如果在设置时间内，未按LCD屏则屏幕在剩余10s时LCD屏亮度变为10%，当到达0s时，直接息屏；若有按LCD屏则重置时间。如：xx1 xx2 为00 05，则表示5min内如果未按LCD屏，则到达5min后LCD息屏

47、 查询LCD屏息屏时间
发送：CA 20 01 A4 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 A4 02 xx1 xx2 AC

48、 设置使用域名或服务器IP连接MQTT
发送：CA 20 01 A5 01 00/01 AC       
反馈：CA B0 01 A5 01 00/01 AC
说明：00使用服务器IP；01  使用域名

49、 查询使用域名或服务器IP连接MQTT
发送：CA 20 01 A6 01 01 AC       
反馈：CA B0 ID A6 01 00/01 AC
说明：00使用服务器IP；01  使用域名

50、 设置远程控制使能
发送：CA 20 01 A7 01 00/01 AC       
反馈：CA B0 01 A7 01 00/01 AC
说明：00不允许使用；01  允许使用
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51、 查询远程控制使能
发送：CA 20 01 A8 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 A8 01 00/01 AC
说明：00不允许使用；01  允许使用

52、 设置全控通道开关间隔时间（单位：s（秒））
发送：CA 20 01 A9 01 xx AC       
反馈：CA B0 01 A9 01 xx  AC
说明：当执行顺序全开、全关；逆序全开、全关时通道与通道之间间隔，最大可设置120s。
当为0时采用默认时间，无设置时为1s，
当为01时则每个通道间隔1s；
当为02时则每个通道间隔2s；

53、 查询全控通道开关间隔时间
发送：CA 20 01 AA 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 AA 01 xx  AC

54、 设置上锁或解锁
发送：CA 20 01 AB 05 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 AC       
反馈：CA B0 01 AB 05 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 AC
说明：xx1 表示LCD主界面锁，1上锁，0解锁
      xx2 表示LCD全控锁，01顺序全开，02顺序全关，04逆序全关，08逆序全开 
      xx3 表示LCD是否锁屏，如果处于锁屏状态需要密码解锁后才能使用LCD屏
     xx4 xx5：LCD单通道锁，xx5表示1-8通道，xx4表示9-15通道
55、 查询上锁或解锁
发送：CA 20 01 AD 01 01 AC       
反馈：CA B0 01 AD 05 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 AC
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56、 设置LCD屏解锁密码
发送：CA 20 01 AE 04 xx1 xx2 xx3 xx4 AC
反馈：CA B0 01 AE 04 xx1 xx2 xx3 xx4 AC
说明：当LCD处于锁屏状态时需要此密码才能解锁，否则LCD屏无法使用。
举例：如果xx1 xx2 xx3 xx4为01 02 03 04，则解锁密码为1234
57、 查询LCD屏解锁密码
发送：CA 20 01 AF 01 01 AC
反馈：CA B0 01 AF 04 xx1 xx2 xx3 xx4 AC

58、 校准时间（需要获取当前时间再发送）（上位机软件可校准时间）
发送：CA 20 01 B1 07 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 AC
反馈：CA B0 01 B1 01 01 AC
说明：xx1：年、xx2：月、 xx3：日、xx4：周、xx5：时、xx6：分、xx7：秒
如：xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7为19 09 1D 07 09 04 1E
19: 25年、0A:10月、1D：29日、07：星期日、09:9时、04:04分、1E：30秒

59、 设置工作计时最小电流阀值（单位mA） 
发送：CA 20 01 E3 03 port xx1 xx2 AC
反馈：CA B0 01 E3 03 port xx1 xx2  AC
说明：port： 表示通道，有01-0F，如果为FF则所有通道同时设置(每条独立反馈)
xx1 xx2:工作计时最小电流值，即如果当前电流大于设置值则开始计算工作时长
如xx1 xx2为 13 88 ,13 88（HEX）->5000（DEC）,所以电流值5000mA即为5A

60、 查询工作计时最小电流阀值（单位mA）
发送：CA 20 01 47 01 port AC
反馈：CA B0 01 47 03 port xx1 xx2  AC
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61、 查询工作时长（单位min）
发送：CA 20 01 4A 02 port 01 AC
反馈：CA B0 01 4A 05 port xx1 xx2 xx3 xx4 AC
说明：port： 表示通道，有01-0F
xx1 xx2 xx3 xx4：表示累计工作时长
如xx1 xx2 xx3 xx4为00 00 00 0A，00 00 00 0A（HEX）->10（DEC），所以累计工作时长为10分钟

62、 查询4G物联网卡号
发送：CA 20 01 96 01 01 AC
反馈：CA B0 01 96 14 38 39 38 36 30 34 42 30 31 36 32 32 38 30 34 33 34 35 37 31 AC 
说明：
举例38 39 38 36 30 34 42 30 31 36 32 32 38 30 34 33 34 35 37 31是16进制格式
898604B0162280434571即为字符串形式

63、 广播搜索设备IP（同一局域网内）（字符串形式）
端口：8003
搜索指令：Search=All
复位指令：Reset=All
重启指令：Restart=ALL

64、 修改设备IP （字符串形式）
端口：8003
举例：原IP 192.168.1.100 
要修改参数：IP: 192.168.2.111 ；GW: 192.168.2.1；MASK: 255.255.255.0；BAUD: 9600
参数设定指令：Setsys=192.168.1.100 SetsysIP=192.168.2.111 SetsysGW=192.168.2.1 SetsysMASK=255.255.255.0 SetsysBAUD=9600
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